采购需求

**一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：**

**（一）采购标的需实现的功能或者目标**

 为保证医院的日常工作顺利进行，北京中医药大学东方医院现方庄院区、经开区院区购买排水管网清掏服务。

**（二）为落实政府采购政策需满足的要求**

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

**二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

**无**

**三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：**

**（一）采购标的的数量：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目号** | **品目名称** | **数量** |
| 1 | 1-1 | 排水管网清掏(方庄院区) | 1项 |
| 1-2 | 排水管网清掏(经开区院区) | 1项 |

1. **采购项目交付或者实施的时间和地点**

1、服务地点：北京中医药大学东方医院

2、项目实施的时间：自合同签订之日起1年。

**四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

1. **采购标的需满足的服务标准、效率要求：**

详见“六、采购标的的其他技术、服务等要求及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”

1. **采购标的需满足的服务期限要求：**

 服务期限要求：自合同签订之日起1年。

**五、采购标的物验收标准**

化粪池清底以见底为标准。

隔油池清掏以见底为标准。

所有室外污水管道需保障全年畅通无阻，在接到甲方通知2小时内到达现场免费疏通处理。

**六、采购标的的其他技术、服务等要求及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求**

**第1包 排水管网清掏(方庄院区)等**

**（1）服务内容**

清理方庄院区、经开区院区化粪池、隔油池、污水处理池、污水过井等。清底，内壁无残留污物，目视井内无积物漂浮于上面，出入口通畅。

 清理方庄院区、经开区院区污水管线目视井内无积物漂浮于上面，出入口通畅。

 清掏频率包括： 每年定期定时 4 次。

 供应商清掏时做好防护措施，增加警示标示，避免出现事故。

 清掏人员应持 有限空间作业 证上岗，上岗前应由供应商进行安全及技术培训。

 需提供有效的与其清掏危险废弃物收纳或处置单位的合同和危险废弃物处置三联单，确保其清掏废物不随意处理。

 若实际清掏量与采购人提供范围存在变化，采购人不承担额外费用，由供应商自行承担解决。

 **（2）服务范围**

**方庄院区**

污水管线长度：全院所有室外管道约2300米

雨水管线长度：全院所有室外管道约1650米

污水过井数量：全院所有室外污水井104座

雨水过井数量: 87座

化粪池数量： 2 座

隔油池： 2座

**经开区院区**

污水管线长度：全院所有室外管道约800米

雨水管线长度：全院所有室外管道450米

污水过井数量：全院所有室外污水井43座

雨水过井数量: 29座

化粪池数量： 1座

隔油池： 1座

污水处理池： 1座

**（3）验收标准**

化粪池清底以见底为标准。

隔油池清掏以见底为标准。

所有室外污水管道需保障全年畅通无阻，在接到甲方通知2小时内到达现场免费疏通处理。